Срок службы конструкций контактной сети железной дороги - до 50 лет. Гарантия производителя – от 2-х до 5 лет!

Приложение № 8 к Правилам устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог от 11.12.2001 г. № ЦЭ-868    Скачать .pdf >>>
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	№ п/п
	
Наименования устройств
	 
Сроки службы, годы

	  1
	  Железобетонные опоры
  То же в агрессивных средах на участках постоянного тока
  То же повышенной надежности со стержневым армированием
	  40
  30
  70


	  2
	 Металлические опоры, ригели, консолии другие конструкции с лакокрасочным покрытием и   возобновлением покрытия через 6—8 лет
  То же с металлизированным покрытием и возобновлением лакокрасочного покрытия через 20 — 25 лет
  То же в зонах VI — VII СЗА
	  50
  70
  30

	  3
	Бетонные и железобетонные фундаменты и анкеры
  То же в агрессивных средах на участках постоянного тока
  То же повышенной надежности
	  40
  30
  70

	  4
	  Поддерживающие конструкции в искусственных сооружениях
	  30

	  5
	  Железобетонные опоры В Л 10 (6) кВ
	  70

	  6
	  Деревянные опоры, пропитанные, на железобетонных приставках
	  30

	  7
	  Изоляторытарельчатые, фарфоровые и стеклянные
  Изоляторыфарфоровые разъединителей постоянного тока
  Изоляторыполимерные
  Изоляторыфарфоровые стержневые
	  30
  20
  30
  50

	  8
	  Контактные провода на главных путях участков постоянного тока при угольных вставках  токоприемников
  То же при металлокерамических пластинах токоприемников
  То же на участках переменного тока
  То же на станционных путях постоянного и переменного тока
	  30
  20
  50
  50

	  9
	  Медные и бронзовые многопроволочные провода
  То же в зонах с повышенной загазованностью серными и сернистыми газами
	  50
  25

	  10
	  Биметаллические сталемедные провода
  То же в зонах с повышенной загазованностью серными и сернистыми газами
	  50
  25

	  11
	  Алюминиевые и сталеалюминиевые провода
  То же в зонах с повышенным загрязнением солевыми и щелочными компонентами
	  50
  25

	  12
	  Стальные тросы (применение этих проводов, кроме компенсаторных, не разрешается)
  То же в зонах с повышенным загрязнением воздуха активными химическими компонентами и  повышенной влажностью
	  20

  10

	  13
	  Разъединители, переключатели, их приводы, секционные изоляторы, разрядники
	  20

	  14
	  Кабельные линии высоковольтные, низковольтные и дистанционного управления
	  30

	  15
	  Арматура
  То же повышенной надежности
	  40
  50
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Срок службы конструкций контактной сети железной дороги  -   до 50 лет. Гарантия  производителя  –   от  2 - х  до 5 лет!     Приложение № 8 к Правилам устройства и технической экс плуатации контактной сети элек - трифицированных железных до рог от 11.12.2001 г. № ЦЭ - 868      Ска чать .pdf >>>   СРОКИ СЛУЖБЫ ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ  КОНТАКТНОЙ СЕТИ  

№  п/п    Наименования устройств      Сроки  службы,  годы  

    1     Железобетонные опоры       То же в агрессивных средах на участках постоянного тока       То же повышенной надежности со стержневым армированием      40       30       70    

    2    Металлические опоры ,   ригели ,   консоли и другие конструкции с лако - красочным покрытием и      возоб новлением покрытия через 6 — 8 лет       То же с металлизированным покрытием и возобновлением  лакокрасочного покрытия через 20  —   25 лет       То же в зонах VI  —   VII СЗА      50       70       30  

    3  Бетонные и железобетонные фундаменты и анкеры       То же в агрессивных средах на участках постоянного тока       То же повышенной надежности      40       30       70  

    4      Подд ерживающие конструкции в искусственных сооружениях      30  

    5     Железобетонные опоры   В Л 10 (6) кВ      70  

    6      Деревянные опоры, пропитанные, на железобетонных пр иставках      30  

    7     Изоляторы тарельчатые, фарфоровые и стеклянные      Изоляторы фарфоровые раз ъединителей постоянного тока      Изоляторы полимерные      Изоляторы фарфоровые стержневые      30       2 0       30       50  

    8     Контактные провода   на главных путях участков постоянного тока при  угольных вставках     токоприемников       То же при металлокерамических пластинах токоприемников       То же на участках переменного тока       То же на станционных путях постоянного и переменного тока      30       20       50       50  

    9     Медные и бронзовые многопроволочные провода       То же в зонах с повышенной загазованностью серными и сернистыми  газами      50       25  

    10      Биметаллические сталемедные пров ода       То же в зонах с повышенной загазованностью серными и сернистыми  газами      50       25  

    11      Алюминиевые и сталеалюминиевые провода       То же в зонах с повышенным загрязнением солевыми и ще лочными  компонентами      50       25  

    12      Стальные тросы (применени е этих проводов, кроме компен саторных, не  разрешается)       То же в зонах с повышенным загрязнением воздуха активными  химическими компонентами и     повышенной влажностью      20         10  

    13      Разъединители, переключатели, их приводы, секционные изоляторы,  разряд ники      20  

